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TD - Grafcet
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Exercice 1. =
Soit le systéme suivant composé de deux cuves et d’un réservoir. o=
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On considére le cycle de fonctionnement suivant :
* conditions initiales : cuves vides, vannes fermées,
* capteurs et actionneurs : Vi, Wi= 1 si vannes ouvertes, hi, bi= 1 si niveau au dessus du
capteur,
opérations : remplir chaque cuve jusqu'au dessus de hi, fermer la vanne Vi et ouvrir Wi
jusqu'a ce que le niveau soit en dessous de bi ; on ne peut recommencer que si les 2 cuves
sont vides.
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a) Proposez un grafcet décrivant ce cycle de fonctionnement.
b) Proposer une solution équivalente  I'aide de deux Grafcet connexes ; la synchronisation entre
les Grafcet reposera sur I'utilisation des états d’activation des étapes dans les réceptivités.
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Exercice 2.

Soient 2 chariots H1 et H2 transportant du matériel depuis les points de chargement C1 et C2
respectivement jusqu'au point de déchargement D. Les variables c1, c2 et d correspondent a des
contacts de fin de course qui ont la valeur logique 1 lorsqu'un chariot y est présent. La variable al
a la valeur logique 1 lorsque I'essieu avant du chariot H1 est sur le trongon compris entre Al et D
(idem pour a2 si le chariot H2 est entre A2 et D). Si le chariot H1 est en C1 et si le bouton m1 est
pressé, un cycle C1 - D - C1 commence avec une éventuelle attente en Al jusqu'a ce le trongon
commun aux 2 chariots soit libre, puis arrét en D durant 100s. Le chariot H2 a le méme cycle sur
€2-> D - C2. Le chemin C1-D est établi lorsque la commande V de I'aiguillage vaut 1.
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a) décrire le systéme séquentiel de commande de ce systéme par un Grafcet
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transition (3) pourrait alors étre = /. Le trongon commun est affectd ui churiat
H, entre les transitions (3) et (9) parce que V = /. Les réceptivitds des transitions
(3) et (4) sont exclusives méme si les chariots arrivent "presque en méme temps”
pour utiliser le trongon commun. La priorité a été donnée a H;.





