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Function CtoF(TC As Double) As Double
CtoF = 9 / 5 * TC + 32
End Function
Function FtoC(TF As Double) As Double
FtoC = 5 / 9 * (TF - 32)
End Function
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Function conversion(t As Double, U As String) As Double
 If U = "C" Then
     conversion = CtoF(t)
     Else
        If U = "F" Then
        conversion = FtoC(t)
        Else
   		 MsgBox "erreur"
        End If
End If
End Function
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· Boucle For
Function factorielle(N As Long) As Long
Dim t As Long
t = 1
Dim resultat As Long
resultat = 1
For t = 1 To N
resultat = resultat * t
Next
factorielle = resultat
End Function
· Boucle Do While
Function factorielle(N As Long) As Long
Dim t As Long
t = 1
Dim resultat As Long
resultat = 1
Do While t < (N+1)
resultat = resultat * t
t = t + 1
Loop
factorielle = resultat
End Function
· Boucle Do until
Function factorielle(N As Long) As Long
Dim t As Long
t = 1
Dim resultat As Long
resultat = 1
Do
resultat = resultat * t
t = t + 1
Loop Until t > N
factorielle = resultat
End Function
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Sub compilation()
Dim n As Long, m As Long
n = 1 'numéro de feuille permettant de naviguer dans les feuilles de données
m = 2 'numéro de ligne dans la feuille "récup" pour coller les valeurs récupérées (incrémentée à chaque ajout)
For n = 1 To 7 'scan des 7 feuilles de résultats
Worksheets("compilation").Cells(m, 1) = Worksheets(n).Cells(2, 1).Value   'récupération du temps
Worksheets("compilation").Cells(m, 2) = Worksheets(n).Cells(2, 2).Value   'récupération du pH
Worksheets("compilation").Cells(m, 3) = Worksheets(n).Cells(2, 3).Value   'récupération de la température
m = m + 1   'incrémentation du numéro de la ligne pour écrire les données suivantes dans la ligne du dessous
Next
End Sub
En utilisant la variable "n" pour effectuer le passage de ligne (étant donné que n est également incrémentée de 1 à chaque boucle, il faut juste la faire démarrer à 2 soit n+1 lors du premier passage.
En faisant également en sorte de pouvoir gérer un nombre de colonne important sans devoir faire des copier-coller dans le code, donc en ajoutant dans la boucle des feuilles une boucle sur les colones.
Sub compilation()
Dim f As Double
f = 1
Dim c As Double
c = 1
For f = 1 To 7 Step 1
    For c = 1 To 3 Step 1
    Worksheets("compilation").Cells(f + 1, c) = Worksheets(f).Cells(2, c).Value
    Next
Next
End Sub
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Sub compilation()
Worksheets.Add(after:=Worksheets(Worksheets.Count)).Name = "compilation"  'Ajoute une feuille en dernière position que l'on nomme "compilation"
Worksheets("compilation").Cells(1, 1) = "Temps (min)" 'entête de colonne du tableau de la feuille "compilation"
Worksheets("compilation").Cells(1, 2) = "pH"
Worksheets("compilation").Cells(1, 3) = "T°C"
Dim f As Double
f = 1
Dim c As Double
c = 1
For f = 1 To 7 Step 1
    For c = 1 To 3 Step 1
    Worksheets("compilation").Cells(f + 1, c) = Worksheets(f).Cells(2, c).Value
    Next
Next
End Sub
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Vous disposez d'un enregistreur automatique relié a un réacteur relevant toutes les 10 minutes
le pH et la température d'un milieu réactionnel. A chaque nouvel enregistrement, une nouvelle

feuille est créée dans un fichier Excel tel que :
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Démarrer comme si la feuille "compilation" n'était pas créée.

1. Ajouter une feuille en derniére position
2. Nommer cette feuille "compilation”
3. Remplir les entétes de colonnes avec les temps, pH et température
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a. Créer deux fonctions de conversion permettant de convertir des °C en °F
(CtoF) et inversement (FtoC).

Pour rappel, T(-c)y = g (T(oF) —32) et TF)= gT(oc) + 32
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b. Créer une fonction conversion prenant 2 arguments, la valeur a convertir
(valeur numérique) et son unité (chaine de caractére) en utilisant les fonctions
précédentes et qui renvoie un message d'erreur en cas de mauvais arguments.

=conversion(B2;"C") c F
Fonction conversion convertissant la température  1— %, 194
donnée dans la cellule B2 qui est en °C en °F —conversion(82;"C")
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La factorielle n! est le produit de tous les nombres entiers positifs non nuls inférieurs ou égaux a n

51=1%2%3*4*5=120




