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Exercice 1 : Réseau de Petri autonome ordinaire (NON coloré)
Soit la cellule de production constituée d’une machine M ayant 3 unités  et pouvant traiter deux types de produits P1 et P2 ayant chacun son stock d’entrée (Figure 1). 
L’usinage du produit P1 nécessite la disponibilité de deux unités de cette machine alors que l’usinage de P2 nécessite une seule unité de M. 
à la fin du traitement d’un produit, celui-ci quitte le système et on ne cherchera pas à modéliser cela (ni à modéliser les produits arrivant dans les stocks d’entrée, la valeur initiale des stocks est indiquée sur la figure 1).
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Figure 1.
1- Donner le RdP qui décrit cette cellule de production. 
2- Déterminer le(s) composante(s) conservative(s) par analyse de ce réseau.
3- Déterminer l’invariant(s) de marquage associé(s).
4- En déduire le(s) vecteur(s) P-semi flot.
--------------------------------------------------------------------------------------------

Exercice 2 : RdP Coloré

Donner le vecteur de marquage atteint suite au tir de la séquence de transitions SEQ suivante et par deux méthodes : 
(1) le calcul en utilisant l’équation fondamentale (expliciter les éléments intervenants dans cette équation), puis 
(2) confirmer le résultat par la simulation de la séquence SEQ.

Avec SEQ=T2 /<a> T1 /<a> T1 /<b> T2 /<b>, sachant les fonctions suivantes :
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